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Datum: 12. Mai 2026

Brandsichere Holzoptik mit Rockpanel „Woods“
Innovative Lösung für eine geneigte Fassade

Roermond / Mechelen – Auch in Belgien herrscht große Nachfrage nach Wohnraum. In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt Mechelen deshalb immer weiter über ihre historischen Stadtmauern hinaus ausgedehnt. Ein gelungenes Beispiel für die Schaffung von attraktivem Wohnraum ist die Wohnsiedlung Auweghem auf einem ehemaligen Gewerbeareal. Eine historische Windmühle, die hier früher ihre Arbeit verrichtete, inspirierte dmvA Architects zu einem ungewöhnlichen Entwurf.

Insgesamt umfasst das neue Quartier 17 Einfamilienhäuser und 25 Wohnungen. Allen Gebäuden gemeinsam ist eine Formgebung für die Gebäudehülle, die an die historische Windmühle erinnern soll. Einen besonderen Blickfang bildet das markante Eckhaus der Bebauung, namens “Hooghmolen” mit seinen teils schrägen Fassadenflächen. Es ist mit fünf Geschossen auch höher als die umliegenden Gebäude und wurde mit einer Kombination aus Zink und Rockpanel Platten in Holzoptik bekleidet, die sich hier als echte Problemlöser erwiesen. 

Wohnraum in Stadtrandlage
Für David Driesen, Geschäftsführer von dmvA Architects, symbolisiert Auweghem den Wandel der Stadtrandgebiete außerhalb der historischen Stadtmauern von Mechelen: „Der Battelsesteenweg, einst eine Industriestraße, erhält durch dieses Projekt eine neue Dynamik. Wo früher eine Windmühle die Landschaft prägte, entstand ein Wohngebiet, das die wachsende Nachfrage nach Wohnraum in Mechelen bedient.“ Die besonderen Dachformen der Gebäude und insbesondere die charakteristische, teils geneigte Fassade des Eckgebäudes setzen moderne Akzente.

Rockpanel: ästhetisch, flexibel und feuerbeständig
Die Entscheidung für eine Rockpanel Bekleidung fiel aus ästhetischen ebenso wie aus technischen Gründen. „Die Form des Gebäudes brachte komplexe Herausforderungen in Bezug auf Wasserdichtigkeit und Brandschutz mit sich“, sagt Driesen. „In Kombination mit Zink bot Rockpanel dafür eine ideale Lösung.“ Fassadentafeln von Rockpanel nehmen kein Wasser auf und von ihren hochglatten Oberflächen läuft Regenwasser zuverlässig und schnell ab. Sie sind über Jahrzehnte UV- und witterungsbeständig.

Luc Boven, Projektleiter des bauausführenden Unternehmens Hooyberghs, ergänzt: „Die Baugenehmigung sah zunächst eine Holzverkleidung sowohl an der Fassade als auch für das Steildach vor, das eher als eine geneigte Fassade zu betrachten ist. Allerdings erwies sich feuerfestes Holz als nicht kompatibel mit einer Aluminium- oder Zinkverkleidung. Aus früheren positiven Erfahrungen wusste ich, dass Rockpanel sehr gute Brandschutzeigenschaften hat. Rockpanel bot mit der ‚Woods‘ eine natürliche Holz-Optik und ist zugleich eine brandsichere Lösung. Das Ergebnis ist eine Fassade, die alle Brandschutznormen erfüllt. Darüber hinaus bietet das Material Flexibilität und ästhetische Möglichkeiten, die über herkömmliche Fassadenplatten hinausgehen.“

Durchdachte Konstruktion dank fachkundiger Beratung
Die schräge Fassade stellte das Bauunternehmen vor besondere Herausforderungen. Boven erinnert sich: „Mit einer Neigung von 70 bis 75 Grad in den oberen Geschossen handelt es sich nicht um eine herkömmliche Fassade, sondern eher um ein steil geneigtes Dach. Deshalb mussten wir besonders auf das Eindringen von Wasser und die Abdichtung achten. Für die Befestigung der Fassadenbekleidung haben wir Haken genutzt, wie sie auch für Sonnenkollektoren verwendet werden, was eine wasserdichte Ausführung garantiert.“ Die Konstruktion wurde in enger Zusammenarbeit mit Experten von Promat und Secufire festgelegt. „Sie besteht aus Sparren mit Mineralwolle dazwischen, auf die nacheinander OSB-Platten, Faserzementplatten und eine EPDM-Abdichtung aufgebracht wurden. Darauf haben wir dann die Haken für die Rockpanel Platten befestigt“, erklärt Boven. „Die Unterstützung der Experten von Rockpanel war wichtig für die Bewältigung der technischen Komplexität dieser speziellen Fassadenkonstruktion.“

Inspirierendes Beispiel für zukünftige Projekte
Das Projekt Auweghem ist für Architekten und Bauunternehmer inspirierend, die nach einer originellen und sicheren Lösung für steil geneigte Flächen suchen. Boven empfiehlt, die Befestigung aller Bekleidungsmaterialien schon in der frühen Planung detailliert zu prüfen: „Die Berechnung der Verankerung im Voraus verhindert Überraschungen und macht den Prozess effizienter. Für uns war dieses Projekt eine besonders spannende Herausforderung und mit diesem schönen Ergebnis können wir nun anderen zeigen, was möglich ist. Wenn jedoch in Zukunft spezielle Verankerungssysteme für diese Art von Anwendung entwickelt werden, wäre die Umsetzung sicher noch einfacher.“

Sichtbar und nicht sichtbar zu befestigen
Die Rockpanel „Woods“-Kollektion umfasst auch Designs, die vorvergrautem oder glatt geschliffenem Holz entsprechen. Alle Platten und Designs sind formbeständig bei jeder Temperatur sowie beständig gegen Algen und Feuchtigkeit. Einzelne Fassadenplatten sind leichter als echtes Holz im gleichen Format. Sie können mit im Holzbau üblichen Werkzeugen individuell auf Maß geschnitten und ohne Vorbehandlung gebogen werden. Eine Beschichtung von Schnittkanten ist unnötig, da die Platten gegen eindringendes Wasser geschützt sind. Wahlweise können die zugeschnittenen Platten und Paneele sichtbar mit Schrauben, Nieten oder Nägeln befestigt werden. Kommen Paneele in einer Dicke von 9 mm und einer Breite bis zu 300 mm zum Einsatz, so können diese auch nicht sichtbar mit dem neuen, verdeckten Rockpanel Befestigungssystem „PlankClip“ montiert werden.

Gemacht, um zu bleiben
„Woods“ Fassadenplatten verfügen über eine Cradle to Cradle® Silver-Zertifizierung. Sie werden aus Steinwolle und inzwischen aus bis zu 50 % recycelter Steinwolle hergestellt. Werden heute verbaute Platten am Ende ihrer Lebenszeit von rund 50 Jahren rückgebaut, so können sie ihrerseits bei der Produktion neuer Steinwolle-Dämmstoffe oder Rockpanel Fassadenplatten wiederverwertet werden. Raf Milis betont ihren Wert für die Kreislaufwirtschaft: „Rockpanel imitiert die Natur und schützt sie zugleich. Denn ‚Woods‘ steht für die Schönheit von Holz, nachhaltige Materialien, zirkuläres Denken und kompromisslose Leistung gleichermaßen.“ Materialmuster können auf der Website des Herstellers bestellt werden. 

Das Design der Serie „Woods“ entsteht durch den viermaligen Auftrag wasserbasierter Polymeremulsionsfarben und einer fünften „ProtectPlus“-Schutzschicht. Dank ihrer sehr glatten Oberfläche sind die Tafeln von Verschmutzungen leicht zu reinigen. In Mechelen kam die Fassadenplatte im Design „Woods Erle“ zum Einsatz. Da Rockpanel Fassadentafeln auch vor Ort und mit einfachen, im Holzbau üblichen Werkzeugen zu bearbeiten sind, können einzelne Tafeln im Falle einer mechanischen Beschädigung ausgetauscht werden. Ihr geringes Gewicht erleichtert die Montage. 
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Über Rockpanel 

Rockpanel, eine Tochtergesellschaft des Steinwolleproduzenten ROCKWOOL Group, ist ein führender Hersteller von hochleistungsfähigen Fassadenbekleidungen. Das Unternehmen bekennt sich zu Innovation und Nachhaltigkeit. Rockpanel entwirft und produziert Fassadentafeln, die Ästhetik mit Langlebigkeit und Brandschutz verbinden.  

Unsere mit Steinwollefasern aus Vulkangestein hergestellten Produkte eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, für Wohnhäuser ebenso wie für gewerbliche Gebäude. Sie bieten Architekten und Bauherren die Vielseitigkeit und Qualität, die sie benötigen, um ihre Visionen zu verwirklichen. Die Fassadenplatten von Rockpanel sind einfach zu verarbeiten und so konzipiert, dass sie jeder Witterung standhalten. Sie gewährleisten langanhaltende Schönheit und Zuverlässigkeit. 

Rockpanel wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roermond in den Niederlanden. Das Unternehmen unterhält Vertriebsorganisationen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Polen und ist in ganz Europa tätig. 
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Einen besonderen Blickfang einer Wohnsiedlung im belgischen Mechelen bildet das markante Eckhaus namens „Hooghmolen“ mit seinen teils schrägen Fassadenflächen. Die Bekleidung erfolgte mit einer Kombination aus Zink und Rockpanel Platten im Design „Woods Erle“.
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Fassadentafeln von Rockpanel nehmen kein Wasser auf und von ihren hochglatten Oberflächen läuft Regenwasser zuverlässig und schnell ab. Sie sind über Jahrzehnte UV- und witterungsbeständig.
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Die Außenwandkonstruktion basiert auf Ständern, auf die nacheinander OSB-Platten, Faserzementplatten und eine EPDM-Abdichtung aufgebracht wurden. An dieser Konstruktion wurden die Rockpanel Platten mit speziellen Haken befestigt. Die Sparrenzwischenräume wurden mit Mineralwolle gedämmt.
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Fassadenplatten von Rockpanel sind nichtbrennbar, wasser- und feuchteresistent. Das erleichtert die Planung und Ausführung von Abschlussdetails bei komplexen Fassadengestaltungen.

Fotos: Rockpanel®
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Ein gelungenes Beispiel für die Schaffung von attraktivem Wohnraum ist die Wohnsiedlung Auweghem am Rand der belgischen Stadt Mechelen. Eine historische Windmühle, die hier früher ihre Arbeit verrichtete, inspirierte dmvA Architects zu einem ungewöhnlichen Entwurf.

Foto: COGIVA

[image: ]
Insgesamt umfasst das neue Quartier in Mechelen 17 Einfamilienhäuser und 25 Wohnungen. Allen Gebäuden gemeinsam sind eine Formgebung für die Gebäudehülle, die an die historische Windmühle erinnern soll. 

Foto: COGIVA


(Text- und Bildmaterial steht unter www.drsaelzer-pressedienst.de zum Download bereit)
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