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Datum: 20. Oktober 2026

Rockpanel „Colours“: UV-beständig, nichtbrennbar und biegestabil 
Volle Vielfalt nach RAL und NCS

Roermond – Rockpanel fertigt ein besonders umfangreiches Portfolio von Fassadenplatten aus nichtbrennbarer Steinwolle mit einzigartigen funktionalen Eigenschaften. Platten mit einer einfarbigen, deckenden Beschichtung umfasst die Designlinie „Rockpanel Colours“. Sie bietet mehr als 130 Farbtöne im Standard sowie die Möglichkeit, Fassadenplatten in nahezu jeder RAL- oder NCS-Farbe als Sonderlösung zu bestellen.

Mit „Rockpanel Colours“ entstehen in allen Ländern Europas farbige, robuste und dauerhaft attraktive Fassadenbekleidungen für Neubau und Sanierung, denn die mehrschichtige Lackierung ist UV-beständig. Da Fassadenplatten von Rockpanel zugleich nichtbrennbar sind, können sie in allen Gebäudeklassen eingesetzt werden. 

Große Farbvielfalt nach RAL und NCS
Dem freien Spiel mit akzentstarken Farben auf ausgewählten Flächen setzt „Rockpanel Colours“ keine Grenzen. Ebenso können die Platten Ton in Ton z. B. an Fensterrahmen oder angrenzende Materialien angepasst werden. Unternehmen nutzen „Rockpanel Colours“, um die Farben ihres Corporate Designs auf die Fassaden ihrer Gebäude zu bringen. Für zusätzliche Individualität sorgt das Spiel mit unterschiedlichen Plattenzuschnitten und Verlegerichtungen. Eine besondere Behandlung der Schnittkanten und Tafelränder zum Schutz vor Feuchtigkeit ist nicht erforderlich. 

UV-beständig und wartungsarm
Als besondere Stärke der „Rockpanel Colours“ Platten bezeichnen Architekten und Eigentümer ihre dauerhafte Farbwirkung. Auch intensive oder dunkle Farbtöne behalten langfristig ihre Ausstrahlung. Dank ihrer sehr glatten Oberfläche reduzieren sie die Anhaftung von Schmutz. Eine Reinigung mit Wasser und ohne scharfe Reiniger ist ausreichend. Der Wartungsaufwand ist also gering. 

Die Oberfläche der „Rockpanel Colours“ Platten ist mit einer wasserbasierten Polymeremulsionsgrundierung und einem hochwertigen Lack beschichtet. Auf Wunsch können sie werkseitig mit der „ProtectPlus“ Anti-Schmutz-Beschichtung versehen werden. Sie verbessert die Reinigungsfähigkeit der Oberfläche noch einmal und macht es möglich, Graffiti mittels eines speziellen Reinigers zu entfernen.

Nichtbrennbar für den vorbeugenden Brandschutz
Auch für Gebäude mit erhöhten Anforderungen an den Brandschutz sind Fassadenplatten aus dem Programm „Rockpanel Colours“ einsetzbar, denn sie sind gemäß Euroklasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1 als nicht brennbar klassifiziert. Es ist also kein Zufall, dass sie regelmäßig beim Bau von Kindertagesstätten, Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden zum Einsatz kommen. Aufgrund des niedrigen Brennwerts der Steinwollfasern, aus denen Fassadenplatten von Rockpanel gepresst werden, müssen bei deren Herstellung keine Flammschutzmittel zugesetzt werden. 

Flexible Befestigung und einfache Verarbeitung
„Rockpanel Colours“ Tafeln lassen sich auch mit einfachen Standardelektrowerkzeugen wie einer Kreissäge zuschneiden und können flexibel an die Maße und Anforderungen eines Gebäudes angepasst werden. Ihr geringes Gewicht erleichtert Transport und Montage und unterstützt eine effiziente Verarbeitung auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Je nach Projekt und Unterkonstruktion können die Fassadentafeln mit Nieten oder Schrauben befestigt werden. Farblich passend lackierte Schrauben oder Nietenköpfe sorgen dafür, dass die Befestigung optisch zurücktritt und ein ruhiges, hochwertiges Fassadenbild entsteht.

Langlebig und recyclingfähig
Für Rockpanel-Platten werden unbegrenzt in der Natur verfügbare, vulkanische Gesteine wie Basalt sehr effizient verarbeitet. Aus nur einem m³ Basalt und der aus ihm gesponnenen Steinwolle entstehen mehr als 400 m² Rockpanel-Tafeln, die ein Gebäude zuverlässig vor Wind und Wetter schützen. 

Wird ein Gebäude oder eine vorgehängte hinterlüftete Fassade zurückgebaut, so können Rockpanel Fassadenplatten vollständig recycelt und zu neuen Produkten derselben hohen Qualität verarbeitet werden. Über den Rücknahmeservice Rockcycle® werden sie gesammelt, zerkleinert und als Rohstoff für neue Steinwolle-Produkte genutzt. Inzwischen enthalten neu produzierte Fassadenplatten von Rockpanel im Schnitt bereits bis zu 50 % Recyklate. 

Damit unterstützt „Rockpanel Colours“ kreislauffähiges Bauen und trägt dazu bei, Bauabfälle zu reduzieren. 2026 erhielt Rockpanel die Cradle to Cradle Zertifizierung® in Silber für 98 % seines Produktportfolios, darunter auch für die Designlinie „Colours“.
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Grundschule Sint-Jozef Sint-Pieter, Blankenberge, Belgien
Die Grundschule Sint-Jozef Sint-Pieter im belgischen Blankenberge wurde im Rahmen des flämischen Programms „Scholen van Morgen“ errichtet. Das Gebäude besteht aus einem Betonrahmen mit Ausfachungsmauerwerk, weshalb die Architekten ein leichteres Fassadenmaterial wählten. „Die Entscheidung für eine Fassadenbekleidung mit ‚Rockpanel Colours‘ war schnell getroffen, da der Hersteller eine so große Auswahl an Farben anbietet“, begründet Frederik Tomme, Projektarchitekt bei AVDK aRCHITECten, die Wahl. Entschieden habe man sich schließlich für die RAL-Farben 130 80 20 (Emaillegrün) und 130 50 30 (Algengrün). Ebenfalls wichtig für die Kommune: Rockpanel Fassadenplatten bieten die erforderliche Widerstandsfähigkeit für Städte in Küstennähe. Hier müssen bei der Planung einer Fassadenbekleidung sowohl erhöhte Windlasten als auch die besonderen Anforderungen durch salzhaltige Luft berücksichtigt werden. 
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Aparthotel Adagio, Montpellier, Frankreich
Bei der Sanierung des Aparthotels Adagio im französischen Montpellier spielte die Farbgestaltung die Hauptrolle. Das Architekturbüro BPA Architecture nahm die Herausforderung an, ein einfaches Betongebäude in ein eindrucksvolles, modern wirkendes Hotel zu verwandeln. Dazu setzten sie ein Patchwork aus „Rockpanel Colours“ Fassadenplatten ein: eine Lösung, die völlige Gestaltungsfreiheit mit Brandschutz kombiniert. 

Das Ziel von Architekt Denis Boyer-Gibaud war die Erschaffung eines Gebäudes, das je nach Blickwinkel unterschiedlich wahrgenommen wird. Eng arbeitete er mit der Designerin Helen De Leur zusammen, die sich auf Farbgestaltung spezialisiert hat. Sie sagt: „Bei der Arbeit mit Farben ist es wichtig, sie so zu kombinieren, dass Balance, Kontrast und Hintergrund stimmen.“ Die Platzierung der Fassadenplatten wurde so geplant, dass die Farben einen perfekten Rhythmus ergeben. Auch beim Brandschutz erfüllt das Gebäude höchste Anforderungen. Rockpanel Fassadenplatten werden aus Basalt gefertigt, einem natürlichen und langlebigen Vulkangestein. Deshalb leisten sie einen wichtigen Beitrag zum baulichen Brandschutz und erhöhen im Ernstfall die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner.
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Wohnhäuser im Stadtteil Akornanni in Nuuk, Grönland
Die arktischen Wetterbedingungen in Grönland stellen auch beim Bau neuer Wohnhäuser besondere Anforderungen an die Materialien. Die robusten Fassadenplatten von Rockpanel waren für Architekt Thomas Riis eine naheliegende Wahl bei der Planung des neuen Stadtteils Akornanni der Hauptstadt Nuuk. Das Viertel greift die traditionelle Bauweise Grönlands auf und Architekt Thomas Riis wählte bewusst Farben, die aus der grönländischen Bautradition bekannt sind: Rubinrot (RAL 3003), Ginstergelborange (RAL 070 70 60), Laubgrün (RAL 6002) und Schwarzbraun (RAL 8022).

„Früher gab es sechs Farbdosen in jeder Werkstatt in Grönland: Gelb, Blau, Grün, Rot, Schwarz und Weiß. Die Farben zeigten den Zweck des Gebäudes an, sodass man überall in Grönland schnell finden konnte, wonach man suchte“, sagt Thomas Riis und erläutert: „Gelb stand für den Gesundheitsdienst, Blau für die Versorgung, Grün für Post und Kommunikation, während Rot den Handel anzeigte.“ 
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Grundschule in Vénissieux, Frankreich
Für die Max-Barel-Grundschule im französischen Vénissieux setzte Architekt Denis Guillet auf farbige Rockpanel Fassadenplatten, um dem Schulgebäude eine unverwechselbare und kindgerechte Identität zu verleihen. „Wir wollten die Architektur mit Farben unterstützen, die die kindliche Fantasie ansprechen. Als ich die Produktunterlagen von Rockpanel durchsah, stellte ich fest, dass die verfügbare Farbpalette, vor allem bei den leuchtenden Farben, sehr interessant ist“, berichtet Architekt Denis Guillet.

Im Ergebnis erhielt das Gebäude eine Fassade in einem warmen, schimmernden Farbschema, das die verschiedenen Bereiche der Schule markiert. Die Fassadenplatten Rockpanel „Colours“ prägen das warme, lebendige Erscheinungsbild des Gebäudes und setzen Akzente gegenüber dem rauen Betonturm und dem verputzten Sockel. Ausschlaggebend für die Materialwahl waren neben der großen Gestaltungsfreiheit auch die für eine Schule besonders wichtigen brandschutztechnischen Eigenschaften der aus Basalt gefertigten Platten. 
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Yamazaki Mazak Danmark A/S in Middelfart, Dänemark
Der Hauptsitz des Werkzeugmaschinenherstellers Yamazaki Mazak im dänischen Middelfart setzt mit seiner markanten Fassadengestaltung ein weithin sichtbares Zeichen. Kois dienten als Inspiration für Farbe und Design der Fassade, die eine Hommage an das japanische Erbe des Unternehmens darstellt. Eine leuchtend orange gefasste Glasfassade ist schon von der Autobahn aus nicht zu übersehen. Zum Einsatz kamen Fassadenplatten der Serie Rockpanel „Colours“ (RAL 2004) in der Hauptfarbe des Corporate Designs von Mazak. Sie ermöglichten die exakte Umsetzung des gewünschten Farbkonzepts und unterstreichen zugleich die architektonische Wirkung des Neubaus. Neben der markanten Gestaltung spielten auch die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit der Platten eine wichtige Rolle bei der Materialwahl.
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De Magistraat, Wohnblock am Rande von Heerlerheide, Niederlande
Heerlerheide, einer der größten Stadtteile Heerlens mit mehr als 21.000 Einwohnern, wurde in den vergangenen Jahren umfassend modernisiert. Den architektonischen Abschluss dieses Erneuerungsprozesses bildet „De Magistraat“ mit 32 Wohnungen. Zum begrünten Innenbereich hin verleiht eine Rockpanel Fassade in drei eigens entwickelten Gelbtönen dem Gebäude einen warmen, lebendigen und unverwechselbaren Charakter.

Jos Harnischmacher, Gründer des Architekturbüros, erklärt: „Damit konnten wir genau die richtige Farbmischung erzielen, um der Fassade das facettenreiche, warme und lebendige Aussehen zu verleihen, das das Projekt erforderte. Außerdem sind Fassadenplatten von Rockpanel pflegeleicht, langlebig und farbecht.“
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Mehrfamilienhaussiedlung Winterthur, Schweiz
Im schweizerischen Winterthur setzt eine Mehrfamilienhaussiedlung mit 45 Apartments in vier Gebäuden ein deutliches architektonisches Zeichen: Die markante signalgelbe Fassade verleiht dem Ensemble eine starke Präsenz und schafft zugleich eine harmonische Verbindung zum grün gestalteten Wohnumfeld mit Spielbereichen. 

Für die nach Minergie-Standard realisierte Wohnanlage entschieden sich Bänninger + Partner Architekten nach sorgfältiger Prüfung unterschiedlicher Fassadenmaterialien für die Designlinie „Colours“ von Rockpanel. Überzeugt haben insbesondere die großen Plattenformate, die vielfältige Farbauswahl, die wirtschaftliche Umsetzung, die Brandsicherheit sowie die präzise Verarbeitung. Ergänzend punkteten die schnelle technische Unterstützung durch Rockpanel und aussagekräftige Muster für den Planungsprozess.

Auch unter ökologischen Gesichtspunkten erfüllte das Fassadenmaterial zentrale Anforderungen des Projekts. Architekt Gérard Wolf betont: „Die schadstofffreie Zusammensetzung der Platten war uns im Hinblick auf eine ökologische Bauweise wichtig.“
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Foto: LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Bürogebäude in Hannover, Deutschland
Die LPI Ingenieurgesellschaft mbH hat sich seit ihrer Gründung als einer der führenden Spezialdienstleister im Bereich der Baustofftechnologie, Schadensdiagnostik, Bauwerksinstandsetzung und Qualitätssicherung etabliert. Das Bürogebäude des Unternehmens präsentiert sich im Blau und Grau des Corporate Designs und korrespondierenden Tönen. Die vielfarbige Bekleidung des Eingangsgebäudes unterstreicht die technische Kompetenz und Vielseitigkeit des Unternehmens. Entworfen wurde sie von einer Mitarbeiterin der LPI.

Es entstand eine Gestaltung, durch die das Gebäude einen besonderen Akzent setzt und zugleich deutlich als Firmensitz der LPI zu erkennen ist. Jürgen Fahlbusch, Inhaber des ausführenden Fachhandwerksunternehmens, hat schon einige Male mit „Rockpanel Colours“ Fassadentafeln gearbeitet. „Deshalb wissen wir, dass die Farbbrillanz und -beständigkeit groß ist“, sagt er. Zugeschnitten hatten Fahlbuschs Mitarbeiter die Fassadentafeln für die LPI überwiegend vor Ort, um sie dann direkt auf die Aluminiumunterkonstruktion zu nieten. Der Zuschnitt auf der Baustelle sei bei diesem Material kein Problem und funktioniere mit handelsüblichen Werkzeugen für die Holzbearbeitung.


Fazit
„Rockpanel Colours“ verbindet architektonische Gestaltungsfreiheit mit funktionaler Sicherheit. Die große RAL- und NCS-Farbpalette, hohe UV-Beständigkeit, flexible Befestigungsoptionen, „ProtectPlus“ als optionale Zusatzbeschichtung, Recyclingfähigkeit und Nichtbrennbarkeit machen Fassadenplatten dieser Serie zu einer besonders vielseitigen Lösung für Neubau und Sanierung. Die Cradle to Cradle Zertifizierung® empfiehlt sie überdies für Projekte, bei denen es auf hohe Transparenz hinsichtlich der Herstellung und Beschaffenheit von Bauprodukten geht.

Über Rockpanel 

Rockpanel, eine Tochtergesellschaft des Steinwolleproduzenten ROCKWOOL Group, ist ein führender Hersteller von hochleistungsfähigen Fassadenbekleidungen. Das Unternehmen bekennt sich zu Innovation und Nachhaltigkeit. Rockpanel entwirft und produziert Fassadentafeln, die Ästhetik mit Langlebigkeit und Brandschutz verbinden.  

Unsere mit Steinwollefasern aus Vulkangestein hergestellten Produkte eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, für Wohnhäuser ebenso wie für gewerbliche Gebäude. Sie bieten Architekten und Bauherren die Vielseitigkeit und Qualität, die sie benötigen, um ihre Visionen zu verwirklichen. Die Fassadenplatten von Rockpanel sind einfach zu verarbeiten und so konzipiert, dass sie jeder Witterung standhalten. Sie gewährleisten langanhaltende Schönheit und Zuverlässigkeit. 

Rockpanel wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roermond in den Niederlanden. Das Unternehmen unterhält Vertriebsorganisationen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Polen und ist in ganz Europa tätig. 




Bilder: Rockpanel® 

(Text- und Bildmaterial steht unter www.drsaelzer-pressedienst.de zum Download bereit)

Abdruck frei. Beleg erbeten. 
Dr. Sälzer Pressedienst, Lensbachstraße 10, 52159 Roetgen
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