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Datum: 12. Februar 2026

Neue Textured-Designs in der Kollektion Rockpanel „Woods“
Wenn Stein sich anfühlt wie Holz

Roermond – Rockpanel bringt neuartige, besonders taktile Fassadenplatten auf den Markt. Sie gehören zur Kollektion „Woods“ und verbinden dank eines innovativen Herstellungsprozesses sowohl das Aussehen als auch die Haptik von natürlichem Holz mit der Langlebigkeit von Stein. Dabei sind sie wie alle Fassadenplatten von Rockpanel nichtbrennbar und mit 8 mm Dicke besonders leicht. Sie sind damit auch für Fassadenkonstruktionen geeignet, bei deren Erstellung Gewicht und Material gespart werden soll. 25 Holzarten bzw. besonders gefragte Holzlacke und -lasuren wurden in ein Design der Kollektion „Woods“ übersetzt. Rockpanel bietet damit eine außergewöhnlich große Bandbreite an UV-beständigen Platten für Bekleidungen der Gebäudehülle.

Die neuen Textured-Designs in der Kollektion „Woods“ bilden Maserung, Tiefe und Wärme echten Holzes nach. Sie sind so authentisch, dass selbst Fachleute sie auf den ersten Blick für Holz halten. Rockpanel schuf die neue Produktpalette für Gestalter, die ohne Kompromisse bei Brandschutz, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit auf die natürliche Ästhetik von Holz setzen wollen. „Textured ‚Woods‘ ist mehr als nur eine Designaktualisierung. Es ist eine Materialentwicklung“, sagt Raf Milis, Marketing Director bei Rockpanel. „Wir haben Oberflächen entwickelt, die die natürliche Fülle und Textur von Holz widerspiegeln, aber Wartungsaufwände ebenso wie Brandrisiken aus der Welt schaffen, die mit echtem Holz verbunden sind.“

Leistungsstarke Technologie im natürlichen Look
Die jüngste Neuvorstellung von Rockpanel folgt auf die erfolgreiche Markteinführung der Kollektion Textured „Stones“. Diese umfasst Nachbildungen von 16 unterschiedlichen Natursteinen. Unter dem Slogan „Made from stone“ engagiert sich Rockpanel dafür, mit modernen Produktionsverfahren Fassadenmaterialien aus unbegrenzt verfügbarem Vulkangestein ebenso wie aus Recyclingmaterial zu entwickeln, die natürliche Oberflächen imitieren, allerdings in Bezug auf Brandschutz, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit die Natur übertreffen. „Niemand muss sich zukünftig zwischen natürlicher Ästhetik und Leistungsfähigkeit entscheiden“, fügt Milis hinzu. „Mit Fassadenplatten aus unserer ‚Woods‘-Kollektion bekommen sie beides – die taktile Eleganz von echtem Holz, hergestellt aus Stein.“ Montiert auf einer Aluminiumunterkonstruktion erfüllen Platten und Paneele von Rockpanel der Brandschutzklasse Euroclass A2-s1,d0 – ohne zusätzliche Brandschutzbehandlung.

Sichtbar und nicht sichtbar zu befestigen
Die Rockpanel „Woods“-Kollektion umfasst auch Designs, die vorvergrautem oder glatt geschliffenem Holz entsprechen. Alle Platten und Designs sind formbeständig bei jeder Temperatur sowie beständig gegen Algen und Feuchtigkeit. Einzelne Fassadenplatten sind leichter als echtes Holz im gleichen Format. Sie können mit im Holzbau üblichen Werkzeugen individuell auf Maß geschnitten und ohne Vorbehandlung gebogen werden. Eine Beschichtung von Schnittkanten ist unnötig, da die Platten gegen eindringendes Wasser geschützt sind. Wahlweise können die zugeschnittenen Platten und Paneele sichtbar mit Schrauben, Nieten oder Nägeln befestigt werden. Kommen Paneele in einer Dicke von 9 mm und einer Breite bis zu 300 mm zum Einsatz, so können diese auch nicht sichtbar mit dem neuen, verdeckten Rockpanel Befestigungssystem „PlankClip“ montiert werden.

Gemacht, um zu bleiben
„Woods“ Fassadenplatten verfügen über eine Cradle to Cradle® Silver-Zertifizierung. Sie werden aus Steinwolle und inzwischen aus bis zu 50 % recycelter Steinwolle hergestellt. Werden heute verbaute Platten am Ende ihrer Lebenszeit von rund 50 Jahren rückgebaut, so können sie ihrerseits bei der Produktion neuer Steinwolle-Dämmstoffe oder Rockpanel Fassadenplatten wiederverwertet werden. Raf Milis betont ihren Wert für die Kreislaufwirtschaft: „Rockpanel imitiert die Natur und schützt sie zugleich. Denn ‚Woods‘ steht für die Schönheit von Holz, nachhaltige Materialien, zirkuläres Denken und kompromisslose Leistung gleichermaßen.“ Die neue „Woods“-Kollektion ist ab sofort erhältlich. Materialmuster können auf der Website des Herstellers bestellt werden. 


Über Rockpanel 

Rockpanel, eine Tochtergesellschaft des Steinwollproduzenten ROCKWOOL Group, ist einer der führenden Hersteller von hochleistungsfähigen Fassadenbekleidungen. Das Unternehmen hat sich Innovation und Nachhaltigkeit verschrieben. Rockpanel entwirft und produziert Fassadentafeln, die Ästhetik mit Langlebigkeit und Brandschutz verbinden.  

Unsere aus Vulkangestein hergestellten Produkte eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, für Wohnhäuser ebenso wie für gewerbliche Gebäude. Sie bieten Architekten und Bauherren die Vielseitigkeit und Qualität, die sie benötigen, um ihre Visionen zu verwirklichen. 

Die Lösungen von Rockpanel sind einfach zu verarbeiten und so konzipiert, dass sie jeder Witterung standhalten. Sie gewährleisten lang anhaltende Schönheit und Zuverlässigkeit. 

Rockpanel wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Roermond in den Niederlanden. Das Unternehmen hat Vertriebsbüros in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Polen und ist in ganz Europa tätig. 
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KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
Die neuen Textured-Designs in der neuen Kollektion „Woods“ von Rockpanel bilden Maserung, Tiefe und Wärme echten Holzes nach. Sie sind so authentisch, dass selbst Fachleute sie auf den ersten Blick für Holz halten. „Woods“ Fassadenplatten verfügen über eine Cradle to Cradle® Silver-Zertifizierung.
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Die neue Rockpanel „Woods“-Kollektion umfasst 25 Designs, die teilweise vorvergrautem Holz entsprechen. Eine Beschichtung der Schnittkanten von auf Maß gebrachten Fassadenplatten ist unnötig, da sie aus verdichteter Steinwolle bestehen und deshalb gegen eindringendes Wasser geschützt sind. 

[image: Ein Bild, das Himmel, Wolke, draußen, Holz enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
Rockpanel Fassadenplatten sind formbeständig bei jeder Temperatur sowie beständig gegen Algen und Feuchtigkeit. Kommen Paneele in einer Dicke von 9 mm und einer Breite bis zu 300 mm zum Einsatz, so können diese nicht sichtbar mit dem neuen, verdeckten Rockpanel Befestigungssystem „PlankClip“ montiert werden.


Bilder: Rockpanel® 

(Text- und Bildmaterial steht unter www.drsaelzer-pressedienst.de zum Download bereit)

Abdruck frei. Beleg erbeten. 
Dr. Sälzer Pressedienst, Lensbachstraße 10, 52159 Roetgen
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